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Начинаем с разборки……….накладка под рулевой колонкой (сверху пистоны, снизу фиксирующие направляющие), накладка кик панели водителя (одна гайка и один пистон….плюс фиксация под накладкой порога), накладка боковины «торпедо» (на защелках), облицовка рулевой колонки (есть в фото), пластик центральной консоли (гемор…….но выполнимо!)  Остальное в фото!!!!!!! (Прим.-вытащите магнитолу и отключите провод АСС (подключите от ЗЗ отдельный, иначе магнитола при АЗ будет работать всю ночь! От штатки работает до открытия двери)! Огромное спасибо за  помощь в работе http://www.starline.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=15614
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Передняя левая-светло зеленый\черная полоска;

Передняя правая-голубой;

Задняя правая-розовый\голубая полоска;

Задняя левая-фиолетовый\зеленая полоска;

Пятая дверь-белый\фиолетовая полоска;

Стекло багажной двери-голубой\черная полоска (в моем случае не помогло!!!! Концевик «стекла» нерабочий!
Контроль заведенного двигателя по ТАХО., с форсунки. , Ручник с провода ручника при снятой консоли  (зелено-белый, с развязкой диодом)..
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