Подборка посвящена гашению головного света (ФАРЫ) на время автоматических/дистанционных запусков автомобилей различных марок.

По требованиям ПДД автомобили должны двигаться по дорогам (как в населенном пункте, так и за его пределами) с включенной светотехникой. Владельцам автомобилей, которые не оборудованы различными схемами АВТОМАТИЧЕСКОГО включения фар приходится помнить о необходимости включать фары при выезде на дорогу и выключать их после постановки автомобиля на длительную стоянку.

Некоторые автомобили современного производства (особенно привезенные из Европы) оборудованы функцией автоматического включения фар либо при снижении освещенности, либо без таковой зависимости при условиях а) переключатель головного света в режиме AUTO, б) автомобиль заведен. На ряде автомобилей автопроизводители предусмотрели так называемый режим «ХОДОВЫЕ ОГНИ» - включение света фар и задних габаритных огней даже в положении OFF главного переключателя света, избавляя автовладельца от необходимости помнить – включил он ФАРЫ или нет, выезжая на дорогу.
Владельцы таких автомобилей очень быстро привыкли к такому сервису. Но как быть с такой функцией при оборудовании автомобиля сигнализацией, имеющей  функцию автоматических/дистанционных запусков двигателя для прогревов в период холодов.

То, что такой автомобиль, включив фары на время автоматического подогрева, может разбудить жильцов первых этажей, если автомобиль припаркован фарами к дому, только одна часть проблем.

Есть и вторая. В целях снижения токсичности и экономии топлива практически все современные автомобили после запуска двигателя снижают обороты до минимально устойчивых. При этом зарядка практически отсутствует. И наличие двух включенных прожекторов по 55 Ватт каждый – высасывание энергии из аккумулятора. Как решить проблему – ВЫКЛЮЧАТЬ ФАРЫ на время автозапуска.
Chevrolet Cruse, Orlando. Daewoo Lacetti
Так как все эти автомобили являются «братьями» и «сестрами», то проводка в них очень похожа. Первая схема была применена на автомобиле Chevrolet Orlando, вторая - на Daewoo Lacetti. При их использовании ДЕЛАЙТЕ ПРОВЕРКУ соответствия цветов проводов и их назначения!
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	Управление габаритами и фарами в штатном режиме при переключении переключателя осуществляется подачей «массы» на соответствующие провода. Принудительная активация цепи габаритов ОТМЕНЯЕТ ФАРЫ (схема слева). На схеме справа управление фарами отключается просто разрывом управляющего провода. 


