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1. КОНТЕКСТНАЯ ДИАГРАММА ПРОЦЕССА
Задача охранной автомобильной сигнализации  - это оповещение водителя при попытке вскрытия. Второстепенными задачами являются управление автомобилем с помощью брелока (открыть, закрыть, завезти, заглушить автомобиль). Поэтому на блок сигнализации как приходят сигналы от автомобиля о его состоянии (например: открыты или закрыты двери), так  и передаются от блока к автомобилю для включения какого либо оборудования в нём (например: запуск двигателя).
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма задачи охранной системы

2. ДЕТАЛИЗИРУЮЩИЕ DFD 1, 2, 3 УРОВНЕЙ

Блок охранной системы выполняет команды водителя через брелок. Для этого нажимая кнопку на брелоке, через радио эфир передаётся команда на основной блок сигнализации. В зависимости от состояния оборудования автомобиля команда выполняется или нет. после чего происходит оповещение о изменении состояния автомобиля на брелок владельцу.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 2 – Детализация процесса "управлять и оповещать"

Как описывалось выше, владелец, нажав на кнопку брелока, создаёт сигнал в радо эфире на частоте 433Мгц. Генерирует этот сигнал брелок. После принятия сигнала радио модулем, находящимся в автомобиле, происходит его фильтрация. На этой стадии отфильтровывается "мусор" из радио эфира и "чужие" брелки.
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Рисунок 3 – Детализация процесса "передать сообщение на блок"

После принятия уже отфильтрованной команды, блок сигнализации отправляет сообщение на брелок с порядковым номером формулы и данными подставляемыми в неё. После расчёта ответа брелок передаёт данные с ответом на блок сигнализации, по описанному выше процессу. Если ответ верен, то команда разрешается к исполнению, в зависимости от состояния оборудования автомобиля. Из-за такого диалога между блоком сигнализации и брелком, охранные системы называли "диалоговыми". После чего происходит оповещение о изменении состояния автомобиля на брелок владельцу.
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Рисунок 4 – Детализация процесса "выполнить команду"

Сбор данных автомобиля за время охраны требуется для решения возможности выполнении команды. Например: если на начало охраны автомобиль не был подготовлен к автозапуску, то команда на запуск двигателя будет отклонена.
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 5 – Детализация процесса "подтвердить подлинность"

3. СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ НЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЕТАЛИЗИРУЮЩИМИ DFD
3.1 Спецификация процесса 1.3
@ВХОД = СООБЩЕНИЕ
@ВЫХОД = СООБЩЕНИЕ
@СПЕЦПРОЦ 1.3 ПЕРЕДАТЬ СООБЩЕНИЕ
ВЫПОЛНИТЬ отправить СООБЩЕНИЕ в радио эфир
@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.3
3.2 Спецификация процесса 1.1.1
@ВХОД = КОМАНДА

@ВЫХОД = РАДИОСИГНАЛ
@СПЕЦПРОЦ 1.1.1 СГЕНЕРИРОВАТЬ РАДИОСИГНАЛ
ВЫПОЛНИТЬ отправить КОМАНДУ радио эфир
@КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.1.1
3.3 Спецификация процесса 1.1.2

@ВХОД = РАДИОСИГНАЛ

@ВЫХОД = ДАННЫЕ ИЗ ЭФИРА
@СПЕЦПРОЦ 1.1.2 ПРИНЯТЬ РАДИОСИГНАЛ
ВЫПОЛНИТЬ отправить КОМАНДУ радио эфир

@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.1.2
3.4 Спецификация процесса 1.1.3

@ВХОД = ДАННЫЕ ИЗ ЭФИРА

@ВХОД = ДАННЫЕ О БРЕЛКЕ
@ВЫХОД = ОТФИЛЬТРОВАННАЯ КОМАНДА
@СПЕЦПРОЦ 1.1.3 ОТФИЛЬТРОВАТЬ
ВЫПОЛНИТЬ 


ЕСЛИ в ДАННЫХ ИЗ ЭФИРА присутствуют ДАННЫЕ О БРЕЛКЕ


ТО установить флаг СВОЙ БРЕЛОК
@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.1.3

3.5 Спецификация процесса 1.2.2
@ВХОД = РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ
@ВЫХОД = ОТЧЁТ О ИСПЛНЕНИИ
@ВЫХОД = СИГНАЛЫ ИЗМЕНЯЕМЫЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
@СПЕЦПРОЦ 1.2.2 ИСПОЛНИТЬ
ВЫПОЛНИТЬ 


ЕСЛИ флаг БРЕЛОК ПОДТВЕРЖДЕН

ТО  ВЫПОЛНИТЬ

включить ПОРТ МИКРОЧИПА соответствующий КОМАНДЕ
сделать ОТЧЁТ О ИСПОЛНЕНИИ



КОНЕЦВЫПОЛНИТЬ


КОНЕЦ ВЫПОЛНИТЬ

@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.2.2
3.6 Спецификация процесса 1.2.3

@ВХОД = ОТЧЁТ О ИСПЛНЕНИИ

@ВХОД = СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ

@ВЫХОД = ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ
@СПЕЦПРОЦ 1.2.3 ПРОВЕРИТЬ
ВЫПОЛНИТЬ 


ЕСЛИ СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ = ОТЧЁТ О ИСПЛНЕНИИ

ТО  ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ = СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ + ОК

ИНАЧЕ ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ = СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ + ОШИБКА

КОНЕЦВЫПОЛНИТЬ

@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.2.3
3.7 Спецификация процесса 1.2.1.1
@ВХОД = СООБЩЕНИЕ
@ВХОД = ОТВЕТ НА ФОРМУЛУ

@ВХОД = КОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ НА ФОРМУЛУ

@ВЫХОД = ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ БРЕЛКА
@ВЫХОД = СООБЩЕНИЕ
@СПЕЦПРОЦ 1.2.1.1 ДИАЛОГ С БРЕЛКОМ
ВЫПОЛНИТЬ

принять СООБЩЕНИЕ с ОТФИЛЬТРОВАННОЙ КОМАНДОЙ
отправить СООБЩЕНИЕ с запросом ответа на формулу
КОНЕЦ ВЫПОЛНИТЬ

ЕСЛИ ОТВЕТ НА ФОРМУЛУ = КОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ НА ФОРМУЛУ
ТО ВЫПОЛНИТЬ установить флаг БРЕЛОК ПОДТВЕРЖДЕН
@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.2.1.1
3.8. Спецификация процесса 1.2.1.2
@ВХОД = СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ

@ВХОД = ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ БРЕЛКА

@ВЫХОД = ДАННЫЕ
@СПЕЦПРОЦ 1.2.1.2 СБОР ДАННЫХ О СОТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗА ВРЕМЯ ОХРАНЫ

ЕСЛИ флаг БРЕЛОК ПОДТВЕРЖДЕН 
ТО собрать данные КОМАНДА + ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ + ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗА ВРЕМЯ ОХРАНЫ

ЕСЛИ КОМАНДА ВКЛЮЧИТЬ ОХРАНУ

ТО сбросить О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ ЗА ВРЕМЯ ОХРАНЫ

ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ ИЗМЕНИЛОСЬ И ОХРАНА ВКЛЮЧЕНА

ТО запомнить СОСТОЯНИЕ
@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.2.1.2

3.9. Спецификация процесса 1.2.1.3

@ВХОД = ДАННЫЕ

@ВЫХОД = РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ
@СПЕЦПРОЦ 1.2.1.1 РАРЕШИТЬ
ЕСЛИ КОМНДА не противоречит ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ АВТОМОБИЛЯ и СОСТОЯНИЯМ ЗА ВРЕМЯ ОХРАНЫ
ТО установить флаг РАЗРЕШИТЬ КОМАНДУ
@ КОНЕЦ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА 1.2.1.3

4. СЛОВАРЬ ДАННЫХ

@ИМЯ = КОМАНДА
@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /команда системе от водителя/
@ИМЯ = ОТФИЛЬТРОВАННАЯ КОМАНДА
@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /команда системе от водителя /
@ИМЯ = СИГНАЛЫ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ
@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /вход данных от автомобиля/
@ИМЯ = СООБЩЕНИЕ
@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /состояние автомобиля/
@ИМЯ = СИГНАЛЫ ИЗМЕНЯЕМЫЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ
@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /выход данных автомобилю/
@ИМЯ = РАДИОСИГНАЛ ОТ БРЕЛКА

@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /колебания электромагнитного поля/
@ИМЯ = ДАННЫЕ ИЗ ЭФИРА

@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /колебания электромагнитного поля/
@ИМЯ = РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛНЕНИЕ

@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /указывает, что команда разрешена/
@ИМЯ = ОТЧЁТ О ИСПОЛНЕНИИ

@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /указывает, что команда исполнена/
@ИМЯ = ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ АВТОМОБИЛЯ

@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /информация для брелка/
@ИМЯ = ЗАПРОС НА ПОДЛИННОСТЬ

@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /№ формулы и данные к ней/
@ИМЯ = ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОДЛИННОСТИ БРЕЛКА

@ТИП = управляющий поток

@БНФ = /указывает, что команда отправлена хозяином авто/
@ИМЯ = ДАННЫЕ

@ТИП = дискретный поток

@БНФ = /запрашиваемая команда + история автомобиля за время охраны/
5. ДИАГРАММА "СУЩНОСТЬ-СВЯЗЬ".
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 6 – Диаграмма "сущность связь"
6. СПЕЦИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Рисунок 7 – STD для "Подтвердить подлинность"
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