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Здравствуйте! Всё правильно, посмотрел по схеме подключения кнопки управления ЦЗ. На рисунке ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЗ под номером 123. На кнопке ЦЗ (123) пять контактов:

контакт 4 и 2 используются для подсветки кнопки(4 – плюс, 2 - масса);

контакт 2 и 3 - масса;

контакт 5 - закрытие;

контакт 1 - открытие; 

т.е. когда мы нажимаем закрыть, то на кнопке контакт 5 соединяется с контактом 3, а при нажатии открыть - контакт 1 с контактом 3.
123
ВЫКЛ. ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
B90,F90,K90,L90/DG/E2,E3/ESS/TEMP/ABS/ABLAV
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	1
	0.35
	20B
	УПР. + РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ОТКР. ЦЕНТР. ЗАМКА
	CS5C

	2
	0.35
	MAN
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
	CS5C

	2
	0.35
	MAN
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
	CS5C

	3
	0.35
	MAN
	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
	CS5C

	4
	0.35
	LPD
	+ ПРАВОГО ГАБАРИТНОГО ОГНЯ Ч/З ПРЕДОХР.
	CS5C

	5
	0.35
	20A
	УПР. + РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТР. ЗАМКА
	CS5C


[image: image1.png]i)

Ve

e

o054
B %

0
1

&3






Это разъем кнопки ЦЗ (кнопка которая на панели)

Х – не обозначен цветом
ВЕ –  голубой
NO – черный (провод массы)

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО НЕ ПОЙМУ, ТАК ЭТО ПОЧЕМУ 1 И 5  КОНТАКТЫ ПОДПИСАНЫ КАК: УПР. + РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ОТКР. ЦЕНТР. ЗАМКА И УПР. + РЕЛЕ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ ЗАКРЫТИЯ ЦЕНТР. ЗАМКА. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО УПР. (ПЛЮС), А НЕ УПР. (МИНУС)??????????????????????????
